|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MB PKW Typ GLC 300 e 4MATIC** | | | | | | | |
| Typ: | | | 253.953.1 | | | | |
| PLN | | | | | | | |
| **Pojazd z wyposażeniem podstawowym od zakładu producenta** | | | | | | | **202 845,53** |
| Lakier: | | | 197 | | Czerń obsydianu metalik | | 3 671,86 |
| Tapicerka: | | | 641 | | Tapicerka ARTICO/DINAMICA – czarna (czerwona nić) | | 0,00 |
|  | | | | | | | |
| **Wyposażenie opcjonalne** | | | | | | | |
| 13U | MBconnect z funkcjami dla pojazdów elektrycznych | | | | | | 0,00 |
| 16U | Apple CarPlay | | | | | | 0,00 |
| 17U | Android Auto | | | | | | 0,00 |
| 242 | Elektrycznie regulowany fotel pasażera z pamięcią ustawień | | | | | | 2 294,91 |
| 258 | Aktywny asystent układu hamulcowego | | | | | | 0,00 |
| 270 | Antena GPS | | | | | | 0,00 |
| 274 | Antena telefoniczna | | | | | | 0,00 |
| 294 | Poduszka kolanowa | | | | | | 0,00 |
| 345 | Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu | | | | | | 0,00 |
| 351 | System alarmowego połączenia „Emergency call” | | | | | | 0,00 |
| 367 | Przygotowanie do Live Traffic Information | | | | | | 0,00 |
| 421 | Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC | | | | | | 0,00 |
| 431 | Galwanizowane manetki zmiany biegów przy kierownicy | | | | | | 0,00 |
| 440 | Tempomat | | | | | | 0,00 |
| 446 | Touchpad | | | | | | 0,00 |
| 475 | System monitorowania ciśnienia w oponach | | | | | | 0,00 |
| 4B8 | Adapter USB | | | | | | 0,00 |
| 537 | Radio cyfrowe | | | | | | 0,00 |
| 548 | System multimedialny MBUX | | | | | | 0,00 |
| 550 | Hak holowniczy z systemem ESP | | | | | | 4 406,23 |
| 580 | Klimatyzacja automatyczna THERMATIC | | | | | | 0,00 |
| 608 | Adaptacyjny asystent świateł drogowych Highbeam | | | | | | 826,17 |
| 632 | Reflektory LED statyczne | | | | | | 0,00 |
| 63B | Gniazdo ładowania | | | | | | 0,00 |
| 682 | Gaśnica | | | | | | 0,00 |
| 720 | Czarne relingi dachowe | | | | | | 0,00 |
| 723 | EASY-PACK - osłona przestrzeni bagażowej | | | | | | 0,00 |
| 76B | System ładowania prądem zmiennym (AC, moc do 7.4 kW) | | | | | | 0,00 |
| 776 | Poszerzony rozstaw kół dla AMG | | | | | | 0,00 |
| 79B | Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego DAB | | | | | | 0,00 |
| 851 | Szyby atermiczne z izolacją akustyczną | | | | | | 550,78 |
| 853 | System nagłośnienia surround | | | | | | 1 606,44 |
| 893 | KEYLESS-GO – starter | | | | | | 0,00 |
| 927 | Norma czystości spalin EU6 | | | | | | 0,00 |
| 999 | Filtr cząstek stałych | | | | | | 0,00 |
| B30 | Kabel do ładowania z gniazdka domowego E/F (Typ 2), 5m. prosty | | | | | | 0,00 |
| D0A | Gaśnica | | | | | | 0,00 |
| D0C | Dokumentacja Mercedes-Benz | | | | | | 0,00 |
| D0D | Transport do dealera | | | | | | 0,00 |
| K11 | Adaptacyjne światła stopu | | | | | | 0,00 |
| P54 | Pakiet ochrony przed kradzieżą URBAN GUARD | | | | | | 0,00 |
|  | 551 | Alarm antywłamaniowy | | | | | 0,00 |
|  | 882 | System monitorowania wnętrza samochodu | | | | | 0,00 |
| PYA | Pakiet wyposażenie standardowego | | | | | | 0,00 |
|  | 20U | Przygotowanie do usług Car Sharing | | | | | 0,00 |
|  | 355 | Przygotowanie do nawigacji | | | | | 0,00 |
|  | 38U | Usługi „Remote and Charging Services Plus” | | | | | 0,00 |
|  | 840 | Przyciemniane szyby z funkcją termoizolacji | | | | | 0,00 |
|  | B33 | Kabel do ładowania ze stacji publicznej/wallbox (Typ 2), 5m | | | | | 0,00 |
|  | B51 | Zestaw TIREFIT | | | | | 0,00 |
|  | P47 | Pakiet parkowania z kamerą 360° | | | | | 0,00 |
|  |  | 235 | | PARKTRONIC (z czujnikami parkowania) | | | 0,00 |
|  |  | 501 | | Kamera 360 | | | 0,00 |
|  | P55 | Pakiet Night | | | | | 0,00 |
|  |  | RTM | | Obręcze kół AMG ze stopów metali lekkich, 20” | | | 0,00 |
| PYB | Pakiet wyposażenia dodatkowego | | | | | | 2 983,38 |
|  | 275 | Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień | | | | | 2 753,89 |
|  | 890 | EASY-PACK - elektrycznie otwierana klapa bagażnika | | | | | 0,00 |
| PYI | Pakiet wyposażenia z linią AMG Plus | | | | | | 24 785,03 |
|  | 956 | Sport | | | | | 0,00 |
|  |  | 586 | | Projekcja logo „Mercedes” na podłożu | | | 0,00 |
|  |  | P29 | | Pakiet AMG – elementy wewnętrzne | | | 4 819,31 |
|  |  |  | | 309 | | Podwójny uchwyt na kubek | 0,00 |
|  |  |  | | 30P | | Pakiet schowków | 0,00 |
|  |  |  | | 51U | | Podsufitka materiałowa - czarna | 0,00 |
|  |  |  | | 876 | | Pakiet oświetlenia wnętrza | 0,00 |
|  |  |  | | H47 | | Elementy wykończenia wnętrza – aluminium z efektem „matrix” | 0,00 |
|  |  |  | | U26 | | Dywaniki AMG | 0,00 |
|  |  | P31 | | Pakiet AMG – elementy zewnętrzne | | | 0,00 |
|  |  |  | | 482 | | Zawieszenie o zwiększonym prześwicie | 0,00 |
|  |  |  | | 772 | | Stylizacja AMG | 0,00 |
|  |  |  | | 900 | | Pakiet Chrom | 0,00 |
|  |  |  | | B59 | | DYNAMIC SELECT | 0,00 |
|  |  | U09 | | Deska rozdzielcza i górna część drzwi obszyta tapicerką ARTICO | | | 0,00 |
|  |  | Y05 | | Pasy bezpieczeństwa designo - czerwone | | | 0,00 |
|  | L5I | Sportowa kierownica w skórze nappa i tkaninie DINAMICA | | | | | 0,00 |
|  | U29 | Układ hamulcowy o zwiększonej wydajności | | | | | 0,00 |
| PYO | Pakiet wyposażenia Premium Plus | | | | | | 23 717,89 |
|  | 14U | Pakiet integracyjny „smartphone” | | | | | 0,00 |
|  | 413 | Dach panoramiczny | | | | | 0,00 |
|  | 464 | Wyświetlacz IC 12,3” | | | | | 0,00 |
|  | 513 | Asystent znaków drogowych | | | | | 0,00 |
|  | 859 | Wyświetlacz multimedialny 10,25” | | | | | 0,00 |
|  | 873 | Podgrzewane przednie siedzenia | | | | | 0,00 |
|  | 877 | Oświetlenie ambient | | | | | 0,00 |
|  | 889 | KEYLESS-GO | | | | | 0,00 |
|  | P49 | Pakiet lusterek | | | | | 0,00 |
|  |  | 249 | | Lusterka fotochromatyczne | | | 0,00 |
|  |  | 500 | | Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | | | 0,00 |
|  |  | 611 | | Oświetlenie powitalne w lusterkach zewnętrznych | | | 0,00 |
|  | PBF | Pakiet łączności nawigacyjnej | | | | | 0,00 |
|  |  | 01U | | Przygotowanie do usług nawigacyjnych | | | 0,00 |
|  |  | 362 | | Moduł komunikacyjny dla usług Mercedes me | | | 0,00 |
|  |  | 365 | | Nawigacja na dysku twardym | | | 0,00 |
| R01 | Opony letnie | | | | | | 0,00 |
| U10 | Fotel pasażera z rozpoznawaniem wagi | | | | | | 0,00 |
| U22 | Regulacja odcinka lędźwiowego | | | | | | 0,00 |
| U25 | Listwy progowe z podświetlanym logo Mercedes-Benz | | | | | | 0,00 |
| U60 | Ochrona pieszych | | | | | | 0,00 |
| U82 | 2 porty USB z tyłu | | | | | | 0,00 |
|  | | | | | | | |
| Suma łączna | | | | | | | 275 261,42 |
|  | | | | | | | |
| plus Podatek VAT | | | | | | | 63 310,13 |
|  | | | | | | | |
| **Suma łączna (z podatkiem)** | | | | | | | **338 571,55** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dane techniczne Typ GLC 300 e 4MATIC** | | | |
| Typ: | 253.953.1 | | |
| Request ID: | GO0174443043\_ | | |
|  | | | |
| CO2 Emission Total (Combined) | | 201 | g/km |
| Fuel Consumption Total (Combined) | | 8.8 | l/100km |
| CO2 Emission Weighted, Combined | | 61 | g/km |
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | 2.7 | l/100km |
| Pure Elektro Vehicle Total | |  | km |
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) | |  | g/km |
| Pojemność skokowa (średnica x skok) | | 1991 | cm3 |
| Wydajność znamionowa | | 155 | kW |
| Wydajność znamionowa | | 211 | KM |
| Prędkość obrotowa silnika | | 5500-5500 | obr./min |
| Prędkość maksymalna | | 230 | km/h |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | | 5,7 | s |
| Max. prędkość silnika | | 6500 | 1/min |
| Skrzynia biegów - rodzaj | | auto. |  |
| Rodzaj paliwa | | S |  |
| Średnie zużycie paliwa (min.) | | 0,0 | l/100km |
| Średnie zużycie paliwa (max.) | | 0,0 | l/100km |
| Norma emisji | | EURO 6D-ISC-FCM |  |
| Zamknięta przestrzeń bagażowa | | - | l |
| Rozstaw osi | | 2873 | mm |
| Wymiar i charakterystyka opon przednich | | 235/60 R18 |  |
| Wymiar i charakterystyka opon tylnych | | 235/60 R18 |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | | 2615 | kg |
| Masa własna pojazdu | | 2030 | kg |
| Dopuszczalna liczba miejsc siedzących | | 5 |  |
| Fuel Consumption Total (Combined) | |  | kg/100km |
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | |  | kg/100km |
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn | |  | g/km |
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) | |  | g/km |
| CO2 Emission Urban (NEDC) | |  | g/km |
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC | | 58 | g/km |
| Consumption Total (Combined) (Gas) | |  | m3/100km |
| CO2 Emission Combined (NEDC) | |  | g/km |