|  |
| --- |
| **MB PKW Typ GLE 300 d 4MATIC** |
| Typ: | 167.109.1  |
| PLN |
| **Pojazd z wyposażeniem podstawowym od zakładu producenta** | **262 276,42**  |
| Lakier: | 197 | Czerń obsydianu metalik | 4 039,04  |
| Tapicerka: | 601 | Tapicerka ARTICO/DINAMICA – czarna | 0,00  |
|  |
| **Wyposażenie opcjonalne** |
| 14U | Pakiet integracyjny „smartphone” | 1 835,93  |
| 16U | Apple CarPlay | 0,00  |
| 17U | Android Auto | 0,00  |
| 184 | Produktionsstandort Fahrzeug USA | 0,00  |
| 243 | Aktywny asystent utrzymania pasa jazdy | 0,00  |
| 258 | Aktywny asystent hamowania | 0,00  |
| 270 | Antena GPS | 0,00  |
| 273 | Asystent opuszczania wnętrza pojazdu | 0,00  |
| 294 | Poduszka kolanowa | 0,00  |
| 351 | System alarmowego połączenia „Emergency call” | 0,00  |
| 355 | Funkcje MBUX | 0,00  |
| 362 | Moduł komunikacyjny dla usług Mercedes me | 0,00  |
| 365 | Nawigacja na dysku twardym | 0,00  |
| 367 | Przygotowanie do Live Traffic Information | 0,00  |
| 421 | Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC | 0,00  |
| 475 | System monitorowania ciśnienia w oponach | 0,00  |
| 491 | Obniżone zawieszenie ze stalowymi sprężynami | 0,00  |
| 537 | Radio cyfrowe | 0,00  |
| 548 | System multimedialny MBUX | 0,00  |
| 550 | Hak holowniczy z systemem ESP | 4 406,23  |
| 580 | Klimatyzacja automatyczna THERMATIC | 0,00  |
| 597 | Podgrzewana szyba przednia | 2 662,10  |
| 632 | Reflektory w technologii LED, statyczne | 0,00  |
| 682 | Gaśnica | 0,00  |
| 6U7 | BlueTEC diesel emission control system including generation 4 | 0,00  |
| 723 | Osłona przestrzeni bagażowej | 0,00  |
| 72B | Dodatkowe porty USB | 0,00  |
| 79B | Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego DAB | 0,00  |
| 868 | Widescreen Cockpit | 0,00  |
| 876 | Oświetlenie ambient | 0,00  |
| 890 | EASY-PACK – elektryczna otwierana i zamykana pokrywa bagażnika | 0,00  |
| 915 | Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności | 0,00  |
| 927 | Norma czystości spalin EU6 | 0,00  |
| 94B | Integrated Starter Generator | 0,00  |
| 972 | Exhaust system with DPF Generation 2.0 | 0,00  |
| B01 | Rozrusznik alternatora EQ Boost | 0,00  |
| D0A | Gaśnica | 0,00  |
| D0C | Dokumentacja Mercedes-Benz | 0,00  |
| D0D | Transport do dealera | 0,00  |
| H46 | Elementy wykończenia wnętrza – szczotkowane aluminium | 0,00  |
| P17 | Pakiet KEYLESS-GO | 3 947,25  |
|  | 871 | Bezdotykowy dostęp przy otwieraniu klapy bagażnika | 0,00  |
|  | 889 | KEYLESS-GO | 0,00  |
| P49 | Pakiet lusterek | 0,00  |
|  | 249 | Lusterka fotochromatyczne | 0,00  |
|  | 500 | Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | 0,00  |
|  | 587 | Oświetlenie Ambiente z projekcją logo marki | 0,00  |
| P54 | Pakiet ochrony przed kradzieżą URBAN GUARD | 0,00  |
|  | 551 | Alarm antywłamaniowy | 0,00  |
| PYB | Pakiet wyposażenia standardowego | 0,00  |
|  | 01U | Przygotowanie do usług nawigacyjnych | 0,00  |
|  | 20U | Przygotowanie do usług Car Sharing | 0,00  |
|  | 34U | Usługi „Remote Services Premium” | 0,00  |
|  | 513 | Asystent znaków drogowych | 0,00  |
|  | 840 | Przyciemniane szyby z funkcją termoizolacji | 0,00  |
|  | B51 | Zestaw TIREFIT | 0,00  |
|  | RZV | Obręcze kół AMG z metali lekkich, 20” | 0,00  |
| PYH | Pakiet wyposażenia z zewnętrzną i wewnętrzną linią AMG | 1 422,84  |
|  | P29 | Linia AMG – elementy wewnętrzne | 0,00  |
|  |  | 51U | Podsufitka materiałowa - czarna | 0,00  |
|  |  | 901 | Pakiet chrom – elementy wewnętrzne | 0,00  |
|  |  | L5C | Sportowa wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą nappa | 0,00  |
|  |  | U26 | Dywaniki AMG | 0,00  |
|  | P31 | Pakiet sportowy AMG - elementy zewnętrzne | 0,00  |
|  |  | 772 | Stylizacja AMG | 0,00  |
|  | U28 | Układ hamulcowy dla linii AMG | 0,00  |
| PYN | Pakiet wyposażenia Premium | 8 114,80  |
|  | 234 | Asystent "martwego pola" | 0,00  |
|  | 873 | Podgrzewane przednie siedzenia | 0,00  |
|  | P47 | Pakiet parkowania z kamerą 360° | 0,00  |
|  |  | 235 | Czujniki parkowania PARKTRONIC | 0,00  |
|  |  | 501 | Kamera 360° | 0,00  |
| R01 | Opony letnie | 0,00  |
| U10 | Automatyczna deaktywacja poduszki powietrznej pasażera | 0,00  |
| U22 | Regulacja odcinka lędźwiowego | 0,00  |
|  |
| Suma łączna | 288 704,61  |
|  |
| plus Podatek VAT | 66 402,06  |
|  |
| **Suma łączna (z podatkiem)** | **355 106,67**  |

|  |
| --- |
|  **Dane techniczne Typ GLE 300 d 4MATIC** |
| Typ: | 167.109.1  |
| Request ID: | GO0174442422\_ |
|  |
| CO2 Emission Total (Combined) | 180 | g/km |
| Fuel Consumption Total (Combined) | 6.9 | l/100km |
| CO2 Emission Weighted, Combined |  | g/km |
| Fuel Consumption Weighted, Comb. |  | l/100km |
| Pure Elektro Vehicle Total |  | km |
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) |  | g/km |
| Pojemność skokowa (średnica x skok) | 1993 | cm3 |
| Wydajność znamionowa | 200 | kW |
| Wydajność znamionowa | 272 | KM |
| Prędkość obrotowa silnika | 4200-4200 | obr./min |
| Prędkość maksymalna | 230 | km/h |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6,8 | s |
| Max. prędkość silnika | 5000 | 1/min |
| Skrzynia biegów - rodzaj | auto. |  |
| Rodzaj paliwa | D |  |
| Średnie zużycie paliwa (min.) | 5,8 | l/100km |
| Średnie zużycie paliwa (max.) | 6,3 | l/100km |
| Norma emisji | EURO 6D-ISC-FCM |  |
| Emisja CO2 (min.) | 152 | g/km |
| Emisja CO2 (max.) | 166 | g/km |
| Zamknięta przestrzeń bagażowa | - | l |
| Rozstaw osi | 2995 | mm |
| Wymiar i charakterystyka opon przednich | 235/60 R18 |  |
| Wymiar i charakterystyka opon tylnych | 235/60 R18 |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3000 | kg |
| Masa własna pojazdu | 2280 | kg |
| Dopuszczalna liczba miejsc siedzących | 5 |  |
| Fuel Consumption Total (Combined) |  | kg/100km |
| Fuel Consumption Weighted, Comb. |  | kg/100km |
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn |  | g/km |
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) |  | g/km |
| CO2 Emission Urban (NEDC) |  | g/km |
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC |  | g/km |
| Consumption Total (Combined) (Gas) |  | m3/100km |
| CO2 Emission Combined (NEDC) |  | g/km |