|  |
| --- |
| **MB PKW Typ GLC 200 d 4MATIC** |
| Typ: | 253.916.1  |
| PLN |
| **Pojazd z wyposażeniem podstawowym od zakładu producenta** | **162 926,83**  |
| Lakier: | 197 | Czerń obsydianu metalik | 3 671,86  |
| Tapicerka: | 631 | Tapicerka ARTICO/DINAMICA - czarna | 0,00  |
|  |
| **Wyposażenie opcjonalne** |
| 16U | Apple CarPlay | 0,00  |
| 17U | Android Auto | 0,00  |
| 258 | Aktywny asystent układu hamulcowego | 0,00  |
| 270 | Antena GPS | 0,00  |
| 274 | Antena telefoniczna | 0,00  |
| 294 | Poduszka kolanowa | 0,00  |
| 345 | Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu | 0,00  |
| 351 | System alarmowego połączenia „Emergency call” | 0,00  |
| 367 | Przygotowanie do Live Traffic Information | 0,00  |
| 421 | Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC | 0,00  |
| 431 | Galwanizowane manetki zmiany biegów przy kierownicy | 0,00  |
| 440 | Tempomat | 0,00  |
| 446 | Touchpad | 0,00  |
| 475 | System monitorowania ciśnienia w oponach | 0,00  |
| 4B8 | Adapter USB | 0,00  |
| 537 | Radio cyfrowe | 0,00  |
| 548 | System multimedialny MBUX | 0,00  |
| 580 | Klimatyzacja automatyczna THERMATIC | 0,00  |
| 632 | Reflektory LED statyczne | 0,00  |
| 682 | Gaśnica | 0,00  |
| 720 | Czarne relingi dachowe | 0,00  |
| 723 | EASY-PACK - osłona przestrzeni bagażowej | 0,00  |
| 79B | Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego DAB | 0,00  |
| 851 | Szyby atermiczne z izolacją akustyczną | 550,78  |
| 893 | KEYLESS-GO – starter | 0,00  |
| 927 | Norma czystości spalin EU6 | 0,00  |
| D0A | Gaśnica | 0,00  |
| D0C | Dokumentacja Mercedes-Benz | 0,00  |
| D0D | Transport do dealera | 0,00  |
| K11 | Adaptacyjne światła stopu | 0,00  |
| L5C | Sportowa wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą nappa | 0,00  |
| P54 | Pakiet ochrony przed kradzieżą URBAN GUARD | 0,00  |
|  | 551 | Alarm antywłamaniowy | 0,00  |
|  | 882 | System monitorowania wnętrza samochodu | 0,00  |
| PYA | Pakiet wyposażenie standardowego | 0,00  |
|  | 00U | Usługi „Remote Services” | 0,00  |
|  | 20U | Przygotowanie do usług Car Sharing | 0,00  |
|  | 218 | Kamera cofania | 0,00  |
|  | 355 | Przygotowanie do nawigacji | 0,00  |
|  | 840 | Przyciemniane szyby z funkcją termoizolacji | 0,00  |
|  | 916 | Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności | 0,00  |
|  | B51 | Zestaw TIREFIT | 0,00  |
|  | P55 | Pakiet Night | 596,68  |
|  | RTG | Obręcze kół AMG ze stopów metali lekkich, 19” | 0,00  |
| PYB | Pakiet wyposażenia dodatkowego | 5 507,78  |
|  | 890 | EASY-PACK - elektrycznie otwierana klapa bagażnika | 0,00  |
|  | P65 | Pakiet komfortowych siedzeń | 0,00  |
|  |  | U22 | Regulacja odcinka lędźwiowego | 0,00  |
| PYH | Pakiet wyposażenia z linią AMG | 13 769,46  |
|  | P29 | Pakiet AMG – elementy wewnętrzne | 0,00  |
|  |  | 309 | Podwójny uchwyt na kubek | 0,00  |
|  |  | 30P | Pakiet schowków | 0,00  |
|  |  | 51U | Podsufitka materiałowa - czarna | 0,00  |
|  |  | 739 | Elementy wykończenia wnętrza – lakier fortepianowy/szczotkowane aluminium | 0,00  |
|  |  | 876 | Pakiet oświetlenia wnętrza | 0,00  |
|  |  | U26 | Dywaniki AMG | 0,00  |
|  | P31 | Pakiet AMG – elementy zewnętrzne | 0,00  |
|  |  | 485 | Zawieszenie komfortowe AGILITY CONTROL | 0,00  |
|  |  | 772 | Stylizacja AMG | 0,00  |
|  |  | 900 | Pakiet Chrom | 0,00  |
|  |  | B59 | DYNAMIC SELECT | 0,00  |
|  | U29 | Układ hamulcowy o zwiększonej wydajności | 0,00  |
| PYN | Pakiet wyposażenia Premium | 17 110,85  |
|  | 14U | Pakiet integracyjny „smartphone” | 0,00  |
|  | 464 | Wyświetlacz IC 12,3” | 0,00  |
|  | 513 | Asystent znaków drogowych | 0,00  |
|  | 859 | Wyświetlacz multimedialny 10,25” | 0,00  |
|  | 873 | Podgrzewane przednie siedzenia | 0,00  |
|  | 877 | Oświetlenie ambient | 0,00  |
|  | P44 | Pakiet parkowania z kamerą cofania | 0,00  |
|  |  | 235 | PARKTRONIC (z czujnikami parkowania) | 0,00  |
|  | P49 | Pakiet lusterek | 0,00  |
|  |  | 249 | Lusterka fotochromatyczne | 0,00  |
|  |  | 500 | Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | 0,00  |
|  |  | 611 | Oświetlenie powitalne w lusterkach zewnętrznych | 0,00  |
|  | PBF | Pakiet łączności nawigacyjnej | 0,00  |
|  |  | 01U | Przygotowanie do usług nawigacyjnych | 0,00  |
|  |  | 362 | Moduł komunikacyjny dla usług Mercedes me | 0,00  |
|  |  | 365 | Nawigacja na dysku twardym | 0,00  |
| R01 | Opony letnie | 0,00  |
| U10 | Fotel pasażera z rozpoznawaniem wagi | 0,00  |
| U25 | Listwy progowe z podświetlanym logo Mercedes-Benz | 0,00  |
| U60 | Ochrona pieszych | 0,00  |
| U82 | 2 porty USB z tyłu | 0,00  |
| U85 | Zbiornik AdBlue o zwiększonej pojemności | 0,00  |
|  |
| Suma łączna | 204 134,24  |
|  |
| plus Podatek VAT | 46 950,88  |
|  |
| **Suma łączna (z podatkiem)** | **251 085,12**  |

|  |
| --- |
|  **Dane techniczne Typ GLC 200 d 4MATIC** |
| Typ: | 253.916.1  |
| Request ID: | GO0174442514\_W1N2539161G076681 |
|  |
| CO2 Emission Total (Combined) | 166 | g/km |
| Fuel Consumption Total (Combined) | 6.3 | l/100km |
| CO2 Emission Weighted, Combined |  | g/km |
| Fuel Consumption Weighted, Comb. |  | l/100km |
| Pure Elektro Vehicle Total |  | km |
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) |  | g/km |
| Pojemność skokowa (średnica x skok) | 1950 | cm3 |
| Wydajność znamionowa | 120 | kW |
| Wydajność znamionowa | 163 | KM |
| Prędkość obrotowa silnika | 4200-4600 | obr./min |
| Prędkość maksymalna | 205 | km/h |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,9 | s |
| Max. prędkość silnika | 5200 | 1/min |
| Skrzynia biegów - rodzaj | auto. |  |
| Rodzaj paliwa | D |  |
| Średnie zużycie paliwa (min.) | 5,2 | l/100km |
| Średnie zużycie paliwa (max.) | 5,4 | l/100km |
| Norma emisji | EURO 6D-ISC-FCM |  |
| Emisja CO2 (min.) | 137 | g/km |
| Emisja CO2 (max.) | 144 | g/km |
| Zamknięta przestrzeń bagażowa | - | l |
| Rozstaw osi | 2873 | mm |
| Wymiar i charakterystyka opon przednich | 235/65 R17 |  |
| Wymiar i charakterystyka opon tylnych | 235/65 R17 |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2500 | kg |
| Masa własna pojazdu | 1835 | kg |
| Dopuszczalna liczba miejsc siedzących | 5 |  |
| Fuel Consumption Total (Combined) |  | kg/100km |
| Fuel Consumption Weighted, Comb. |  | kg/100km |
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn | 129 | g/km |
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) | 140 | g/km |
| CO2 Emission Urban (NEDC) | 160 | g/km |
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC |  | g/km |
| Consumption Total (Combined) (Gas) |  | m3/100km |
| CO2 Emission Combined (NEDC) |  | g/km |